# Как не допустить беды из-за «печных» пожаров

**На улице холодает, совсем скоро ляжет первый снег. А это значит, что уже в полную силу работают отопительные системы, в том числе и печи, являющиеся основным источником тепла в домах частного сектора. При неправильной их эксплуатации зачастую они являются и причиной пожаров…**

Актуальность и важность соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а также правильное устройство и исправность отопительных печей и дымоходов подтверждается многочисленными случаями пожаров, когда всего этого не придерживаются… Только за первые два дня текущей недели, с 7 по 8 октября, пожарно-спасательными подразделениями края было потушено 108 пожаров, 12 из которых, предположительно, произошли из-за нарушения вышеописанных правил. В общей сложности от огненной стихии пострадало 9 бань, два одноэтажных дома, хозяйственная постройка, строительный вагончик…

В ночь на понедельник, 7 октября, **в селе Самарка Рубцовского района** произошло возгорание в двухквартирном жилом доме (одна половина нежилая) и надворных постройках на площади более 200 кв.м. На момент прибытия первых пожарных, 33-й, 34-й и 35-й пожарно-спасательных частей 4 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю и добровольной пожарной команды СПК имени Кирова (осуществляли подвоз воды), произошло обрушение кровли. В ходе ликвидации пожара бойцами были обнаружены трое погибших - мужчина, женщина и ребенок…

Ранним утром этого же дня пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар **в селе Боровиха Первомайского района**, который произошел в деревянной одноэтажной бане. По прибытии пожарных к месту вызова горела она открытым огнем. В результате пожара была уничтожена крыша, повреждены стены бани. Общая площадь, пройденная огнем, составила 12 кв.м. К тушению привлекалось 7 человек личного состава, 3 автоцистерны.

8 октября, ночью, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в деревянном одноэтажном доме. Произошло это **в селе Брусенцево Усть-Пристанского района**. Пожар был ликвидирован на площади 8 кв.м. Повреждены потолочные перекрытия здания. До прибытия подразделений пожарной охраны было эвакуировано 3 человека. В ходе тушения возгорания была задействована 53 пожарно-спасательная часть 7 пожарно-спасательного отряда чрезвычайного ведомства - 3 человека личного состава на 2 автоцистернах.

В тоже самое время горел одноэтажный строительный вагончик, но уже**в Индустриальном районе города Барнаула**. С огнем боролись 9 человек личного состава на двух единицах техники. В результате пожара были повреждены внутренняя обшивка, личные вещи в строительном вагончике. Площадь горения составила 10 кв.м.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения мер безопасности при использовании обогревателей и печного отопления.

**Напоминаем следующие рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:**

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой, это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- Перекаливать печи.

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

**В случае если не удалось избежать происшествия, и пожар все же произошел, незамедлительно сообщите об этом на номер 112 или 101.**

ТО НДиПР №5 УНДиПР, 79 ПСЧ ГУ МЧС России по Алтайскому краю